**CIMHE S.R.L – VENTA DE INSUMOS PARA LABORATORIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **IMG-20171114-WA0018** | * **Probeta cilíndrica de 100 x 200 mm. Chapa de 3,2 mm espesor. Revestimiento de pintura epoxi curada en horno a 200 °C.** |
|  | * **Probeta cilíndrica de 150 x 300 mm. Chapa de 3,2 mm espesor. Revestimiento de pintura epoxi curada en horno a 200 °C.** |
|  | * **Cono de Abrams completo, con chapa base y varilla correspondiente. Revestimiento de pintura epoxi curada en horno a 200 °C.** |
|  | * **Balde metálico de 7 litros de capacidad. Revestimiento de pintura epoxi curada en horno a 200 °C.** |
|  | * **Cuchara de Albañil, formada por una lámina metálica triangular y mango de madera.** * **Contorno redondeado para más durabilidad y resistencia.** |
|  | * **Cuchara redonda forjada de metal.** * **Contornos pulidos en punta redonda en un espesor grueso antidesgaste .** * **Muy resistentes para el uso en obra.** |
|  | * **Prensa de 150 toneladas de capacidad.** * **Marca CIMHE C-150 C-200** * **Automática Digital motorizada con pantalla táctil. Industria Argentina** * **Cuenta con Informe y certificado de Calibración.** |